

4G分体式头盔记录仪

**使 用 说 明 书**

W10F

**总述**

在使用产品前，请务必认真阅读本手册，了解产品使用方法，以保证您能熟悉操作和正确使用，本手册相关内容最终解释权归本公司所有，如有更改恕另不通知。

**注意事项**

请远离火源。

避免将LCD屏和摄像机镜头直接放置在日光下曝晒。

特定频率的电磁波可能影响图像质量。

首次使用该产品工作之前或长时间不用及再次使用前，请足额充满电。

产品长时间不用，请每隔2个月充满电一次，以免电池失效。

机器发生故障时，请勿任意拆开和维修，机器只有授权维修人员才能进行维修。

**产品介绍**

智能安全帽是有本公司倾力打造的一款高清智能安全帽，具有4G图传功能，该产品采用MTK高速处理器，集高清视频、音频、3G/4G和WIFI无线通讯模块、GPS存储、报警模块。可广泛用于铁路运输、电力、矿业等部门。执法者可适时记录现场情况、收集证据、规范执法行为。并通过3G/4G、WIFI无线网络进行实时音视频信息传输，语音对讲等功能，协同后端功能完善的监控调度指挥平台协同实现针对户外移动式个体的远程调度及指挥功能。

**产品说明**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **按键名称** | **操作** | **按键功能** |
|  | 长按 | 关机状态下长按2秒钟开机，开机后任意状态下长按3秒钟关机。 |
| 短按 | 开机进入系统后，短按一次开始录像，录像中短按一次结束录像。 |
|  | 长按 | 1、开机状态下第一次长按1秒钟开启或关闭照明灯。2、开机状态下第二次长按1秒钟开启或关闭激光灯。 |
| 短按 | 短按开始录像，再按一次结束录像。 |
|  | 短按 | 短按一次拍照一张 |
|  | 长按 | 对讲模式下，长按此键执行对讲功能 |
|  | USB | 充电及与电脑连接 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **状 态** | 状态指示灯 | 充电指示灯 |
| **关机充电** | 亮绿色 | 亮红色 |
| **开机充电** |  亮绿色 |  亮红色 |
| **连USB线** | 亮绿色 | 亮红色 |
| **充 满 电** | 亮绿色 | 不 亮 |

**产品使用**

***开机*：**长按电源键2秒钟开机，状态指示灯亮绿色并伴有轻微的振动，语音提示已正常开机，约40秒钟后进入系统。

***关机*：**开机后任意状态下，长按电源键3秒钟关机，语音提示即将关机。

***照明灯*：**开机状态下长按照明灯、激光灯键1秒钟开启或关闭照明灯

***激光灯*：**开机状态下长按照明、激光灯键1秒钟开启或关闭激光灯。

***录像*：**开机进入系统后，短按录像、电源键开机录像，录像中再按一次电源键停止录像，文件以MKV格式保存在TF卡中。

***拍照*：**开机进入系统后，短按拍照键，即拍照一张，文件以JPG格式保存在TF卡中。