4G 智 能 安 全 帽

**使 用 说 明 书**

W20-RTK

**总述**

**总述**

在使用产品前，请务必认真阅读本手册，了解产品使用方法，以保证您能熟悉操作和正确使用，本手册相关内容最终解释权归本公司所有，如有更改恕另不通知。

**注意事项**

请远离火源。

避免将LCD屏和摄像机镜头直接放置在日光下曝晒。

特定频率的电磁波可能影响图像质量。

首次使用该产品工作之前或长时间不用及再次使用前，请足额充满电。

产品长时间不用，请每隔2个月充满电一次，以免电池失效。

机器发生故障时，请勿任意拆开和维修，机器只有授权维修人员才能进行维修。

**产品介绍**

智能安全帽是有本公司倾力打造的一款高清智能安全帽，具有4G图传功能，该产品采用MTK高速处理器，集高清视频、音频、3G/4G和WIFI无线通讯模块、GPS存储、报警模块。可广泛用于铁路运输、电力、矿业等部门。执法者可适时记录现场情况、收集证据、规范执法行为。并通过3G/4G、WIFI无线网络进行实时音视频信息传输，语音对讲等功能，协同后端功能完善的监控调度指挥平台协同实现针对户外移动式个体的远程调度及指挥功能。

**设备示意图**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 按键名称及图示 | | 操作 | 按键功能 |
| 开机键 |  | 长按 | 关机状态下长按2秒开机，开机后任意状态下长按3秒关机。 |
| 照明灯  激光灯 |  | 长按 | 开机状态下第一次长按1秒钟开启照明灯。第二次长按1秒开启激光灯同时并关闭照明灯，第三次长按1秒关闭激光灯。 |
| 对讲键 |  | 长按 | 设备在对讲或喊话模式下，长按可执行对讲或喊话。 |
| SOS键 |  | 长按 | 长按此键1秒触发紧急报警，触发后在平台发出报警声音及红色警示标志，10秒后自动解除. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 状 态 | USB连接灯 | 状态指示灯 |
| 关机充电 | 不亮 | 亮绿色 |
| 开机充电 | 不亮 | 亮绿色 |
| 连USB线 | 亮红色 | 亮绿色 |
| 充满电 | 电池上的充电灯亮黄色 | |

**产品操作**

***开机***：长按键2秒钟开机，状态指示灯亮绿色，语音提示已正常开机，约40秒钟后进入系统。

***关机***：开机后任意状态下，长按键2秒钟关机，语音提示即将关机。

***照明灯***：开机状态下长按录像、照明、激光灯键1秒钟开启或关闭照明灯

***激光灯***：开机状态下长按录像、照明、激光灯键1秒钟开启或关闭激光灯。

***对讲***：设备在对讲或喊话模式下，长按可以执行对讲或喊话功能.

**产品配件**

4200毫安锂离子聚合物电池-------------------------------------1块

5V2000Ma电源适配器-------------------------------------------1个

Type-c充电线-------------------------------------------------1根

合格证、保修卡------------------------------------------------1份

**产品尺寸**



